安全生产技术

## 惨烈丨又一起车间吊装事故，安全规程鲜血写成，不需再用鲜血验证！

安全生产技术
安全生产技术

微信号 Safety-T

功能介绍 本平台长于安全理论研究，善于指导实际工作、精于安全技术分享！

前天

视频下载链接: https://pan.baidu.com/s/1i6123u-jSsqjgBgofcveFQ 提取码: 4i71

视频来源：安全视频汇

安全规程鲜血写成

不需再用鲜血验证

同类事故案例：

2019年1月18日8时左右，皋翔水泥粉磨有限公司发生一起汽车起重机吊臂砸死事故，造成1人死亡。

2018年8月3日深圳吊装事故，钢丝绳突然断裂，挂管机监护人当场死亡。

2019年1月23日9时27分，位于薯田埔社区松明工业区的深圳市汇源钢构制造有限公司，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故经过

事故经过：死者邓某（47岁、广东英德人）在使用桥式起重机吊起钢结构底座（重约1吨）进行除锈作业过程中，吊装绳未挂在吊钩内（挂在了吊钩钩尖上）。导致在上吊过程中吊装绳从吊钩脱落，钢结构底座倾倒将邓某压倒，邓某经送医抢救无效死亡。

▲ 事故现场

▲ 事故现场另一角度

▲ 吊装绳未挂在吊钩内

▲ 吊钩钩尖

看完监控视频后，大家都会对死者的疏忽大意大感惋惜，觉得生命真的很脆弱。是的，事故真得很容易发生，只要一时的疏忽，就会造成无法换回的后果。

正因为这样，我们的检查人员才会每次在你说“我们自己会注意安全”的时候提醒你从制度上、从管理上、从培训上、从设备本身上来做好安全防范措施，因为只要是人就难免会疏忽大意。

➤ 有人就会辩解：

“既然人难免会疏忽大意，事故难道就无法避免？”

事故其实也不容易发生，事故都是诸多隐患问题堆积而成。当对诸多隐患问题的视而不见，事故就容易发生。

拿本起事故来看，从目前掌握的情况

最起码暴露了几个问题：

1、单人作业，只有操作员没有指挥员；

2、吊钩无防脱钩装置；

3、起吊前未检查吊装绳是否牢固；

4、起吊过程中，操作员处于工件坠落、倾倒的危险范围；

5、吊装绳的捆绑方法不符合安全要求；

6、企业的安全管理不到位等。

可见事故并不只是单单的一时疏忽而导致的，事故都经历了风险—隐患—事故，这一过程。只要我们能科学标识风险，认真排查隐患，彻底消除隐患，事故就可以避免。

▲ 防脱钩装置

事实上，如果有那么一块简单的铁片，本起事故就不会发生。这块简单的铁片就是防脱钩装置。

如果吊钩有防脱钩装置，

如果旁边有指挥员发现吊装绳没挂好，

如果起吊时操作员没有站在倾倒范围内，

如果起吊前操作员有认真检查，

如果企业安全管理能落实到位，

如果…

### 只要一项安全措施落实到位，也许本起事故就不会发生。可见，实际上防范事故，其实并不难。只可惜现实中没有如果！

这是一起典型的脱钩事故，是起重吊装作业最常见的事故类型之一，涉及的起重设备大部分的企业也都会有。

希望凡是涉及起重吊装作业的企业负责人、安全管理人员和从业人员深刻汲取事故教训，认真学习，防范同类型事故发生。

扫一扫下载订阅号助手，用手机发文章 赞赏

长按二维码向我转账

受苹果公司新规定影响，微信 iOS 版的赞赏功能被关闭，可通过二维码转账支持公众号。

阅读
已同步到看一看
取消 发送
我知道了

#### 朋友会在“发现-看一看”看到你“在看”的内容

已同步到看一看写下你的想法
最多200字，当前共字

已发送

#### 朋友将在看一看看到

写下你的想法...

#### 发布到看一看

最多200字，当前共字

发送中

微信扫一扫
关注该公众号

微信扫一扫
使用小程序
取消 允许
即将打开一个新页面
取消 允许