|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 7月20日 | 周检■月检□其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 装置区制冷站西侧管廊下方地面脏 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 2 | 一循加药间门口地面卫生差，混凝土块较多 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 3 | 污水预处理框架容器汽浮周边卫生差，焊渣、焊头较多 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 4 | 废气处理单元卫生差，需彻底清理 | | | 7.20 | 彻底清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 5 | 废气处理单元预处理段，管线支撑未防腐 | | | 7.20 | 督促二化建防腐 | 7.23日前/二化建 |  |  |  |
| 6 | 废气处理单元部分不锈钢管件采用碳钢螺栓，且腐蚀严重 | | | 7.20 | 督促二化建更换、处理 | 7.23日前/二化建 |  |  |  |
| 7 | 含盐监护池、含油回用水池顶部青苔较多 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 8 | 污水交接班室、门口卫生差、拖布池卫生差 | | | 7.20 | 班组交接、及时清理 | 7.21日前/包干班组 |  |  |  |
| 9 | 含盐、含油生化池之间过道泥沙多 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 10 | 含盐生化池B列西侧地面泥沙、垃圾多 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
| 11 | 含盐B列二沉池垃圾堆放处卫生差 | | | 7.20 | 清理 | 7.23日前/包干班组 |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |

参检人员：　应唐进、张浩然、王亮、William　　 主管领导审核（签名）：