|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 7月26日 | 周检■月检□其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 废气处理单元卫生差，需彻底清理（附图） | 7.26 | 彻底清理 | 7.29日前/包干班组 |  |  |  |
| 2 | 含盐监护池、含油回用水池顶部青苔较多（附图） | 7.26 | 清理 | 7.29日前/包干班组 |  |  |  |
| 3 | 雨水监控池南侧吸水池内有一把合金梯子未清理 | 7.26 | 清理 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 4 | 雨水监控池吸水池栏杆上有一条生命绳未拆除 | 7.26 | 拆除 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 5 | 雨水监控池吸水池栏杆上有一些塑料绑扎带未去除 | 7.26 | 清理 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 6 | 雨水送人工湖的三台泵中间一台缺出口压力表 | 7.26 | 增补 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 7 | 消防罐B顶上钢格栅内侧与罐壁间有焊条未清理 | 7.26 | 清理 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 8 | 一循加药间门口混凝土碎块较多 | 7.26 | 清理 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 9 | 含油生化池北侧磷酸氢二钠周边卫生清理 | 7.26 | 清理 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 10 | 湖水利用单元加药间、鼓风机间地面、设备卫生清理 | 7.26 | 清理 | 7.30日前/包干班组 |  |  |  |
| 11 | 污水处理区域次钠储罐液位计信号线保护套管脱落（见附图） | 7.26 | 恢复 | 7.30前/宁泽贤 |  |  |  |
| 12 | 污水处理区域OA池药剂托盘未按时清理，药剂堆放在加药口盖板上。（见附图） | 7.26 | 及时清理，严禁加药口堆放药剂 | 7.28日前/当班白班 |  |  |  |
| 13 | 污水处理区域OA池上含油系列一侧木质跳板和钢制梯櫈未清理。 | 7.26 | 及时清理 | 7.28日前/当班白班 |  |  |  |
| 14 | 湖水利用项目原围栏需拆除 | 7.26 | 安排施工单位拆除 | 8.10前/设备专业 |  |  |  |

 参检人员：应唐进、张浩然、王亮、William 主管领导审核（签名）：

注：第一项、第二项为7月20日检查，整改不彻底项，请班组认真对待。



