|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 9月20日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 经十二路与纬五路交叉口雨排水沟内存有较多受热电输煤栈桥煤灰污染后的污水。 | | | 9.20 | 定期检查，杜绝受污染水直接排放到雨水沟 | 赵亮亮/9.30 |  |  |  |
| 2 | 污水处理污泥框架三层灭火器未按时按要求检查。（见附图） | | | 9.20 | 按要求执行，并纳入本月绩效考核 | 潘文涛/9.23 |  |  |  |
| 3 | 污水处理回用水池东北角材料堆放区内可用材料与生产垃圾混合堆放。（见附图） | | | 9.20 | 将生产垃圾清理出去 | 刘海涛/9.25 |  |  |  |
| 4 | 污水处理界区管廊各管线取样口（新增）无标识。（见附图） | | | 9.20 | 增加标识 | 赵亮亮/9.30 |  |  |  |
| 5 | 污水处理污油脱水罐防火堤入口管线保温被踩踏变形。（见附图） | | | 9.20 | 增加标识，禁止踩踏 | 赵亮亮/9.30 |  |  |  |
| 6 | 污水岗位人为损坏一台四合一便携式报警仪，屏幕碎裂，无法继续使用。 | | | 9.17 | 报HSE部进行返厂维修并对损坏仪器班组进行批评及考核。 | 水处理四班/9.30 | 对水处理四班提出考核 |  |  |
| 7 | 大风天气污水处理场药剂袋在药剂袋吹散在马路两侧。 | | | 9.19 | 药剂袋盖压重物，防止大风天气吹散。 | 赵亮亮/9.25 |  |  |  |
| 8 | 纬八路与经十路处壁板阀池体东侧孔洞无挡板，存在安全隐患。(见附图) | | | 9.20 | 增加防护挡板 | 三化建/9.30 |  |  |  |
| 9 | 污水场厕所多个班组生活水存在长流水现象。 | | | 近期 | 随手关阀，杜绝“三长一乱” | 长期/各班组 |  |  |  |
| 10 | 对备用设施设备及未运行设施设备巡检不足，甚至存在认识缺陷，认为无需巡检 | | | 近期 | 管辖范围内均为巡检职责所在，无论是否在运行或备用 | 长期/各班组 |  |  |  |
| 11 | 一循旁滤器多根管线仍缺管道标识 | | | 9.19 | 区域责任班组予以标识 | 9.27前 |  |  |  |
| 12 | 污水场操作室西侧集装箱顶上有一副移动平台架 | | | 9.19 | 移除 | 宁泽贤/9.24前 |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮　 主管领导审核（签名）：应唐进

附图：







