|  |  |
| --- | --- |
|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | 使用单位 | 公用工程部 |
| 检查区域 | 生产装置 | 检查时间 | 10月25日 | 周检■月检□其它□ |
| 序号 | 存在问题 | 检查时间 | 对策措施及整改要求 | 要求整改时间/整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 湖水加药间液碱计量泵出口管线存在漏点 | 10.25 | 消漏 | 班组联系检修/赵亮亮 |  |  |  |
| 2 | 湖水PAM吸料口管线锈蚀严重 | 10.25 | 清理 | 潘文涛/10.30 |  |  |  |
| 3 | 湖水加药间机泵支架锈蚀严重 | 10.25 | 清理 | 潘文涛/10.30 |  |  |  |
| 4 | 污泥脱水间地面杂物清理 | 10.25 | 彻底清理 | 潘文涛/10.30 |  |  |  |
| 5 | 装置区制冷站四台冷冻机组电缆桥架上杂物多 | 10.25 | 彻底清理 | 刘靖湘/10.30 |  |  |  |
| 6 | 含盐/含油外排池周边泥沙、杂物彻底清理 | 10.25 | 彻底清理 | 刘靖湘/10.30 |  |  |  |
| 7 | 预处理框架积水严重 | 10.25 | 及时清理 | 各班组，雨停后及时清扫/长久 |  |  |  |
| 8 | CAF、DAF顶部杂物彻底清理 | 10.25 | 彻底清理 | 黄俊/10.30 |  |  |  |
| 9 | DAF溶气泵基础底板杂物 | 10.25 | 彻底清理 | 黄俊/10.30 |  |  |  |
| 10 | 纬八路与经十路壁板阀盖板尺寸与人孔尺寸不符，不能有效起到遮盖作用。 | 10.25 | 更换盖板 | 宁泽贤/11.8 |  |  |  |
| 11 | 湖水加药间门口药剂无托盘堆放在潮湿地面上。 | 10.24 | 增加托盘放置 | 白班当班/10.28 |  |  |  |
| 12 | 一循塔池处放置无用药剂桶。 | 10.24 | 及时清理 | 栗田/10.28 |  |  |  |
| 13 | 制冷站西墙外灭火器未按时进行检查。 | 10.24 | 尽快完成检查检查 | 代勇/10.27 |  |  |  |

 参检人员：王亮、王莹、代兴、赵亮亮 主管领导审核（签名）：应唐进