|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 11月23日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 污水处理区域主生化池东侧摆放盛放污泥的废铁桶，未进行清理 | | | 11.23 | 尽快清理 | 11.30/赵亮亮 |  |  |  |
| 2 | 污水处理区域主生化池生卫生差 | | | 11.22 | 尽快清理 | 11.27/承包班组 |  |  |  |
| 3 | 污水处理区域生化池东侧灭火器移位后未放置回原固定位置 | | | 11.22 | 尽快恢复原位置 | 11.27/白班当班 |  |  |  |
| 4 | 11.21日水二班白班含盐污水监控池液位未及时调整，导致冒池 | | | 11.21 | 做出考核 | 11.25/水二班 |  |  |  |
| 5 | 污水场外操室地面卫生太差 | | | 11.22 | 及时打扫 | 长久/各班组 |  |  |  |
| 6 | 含油外排（COD/氨氮）在线分析仪基础周边积水、杂物多 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 长久/各班组 |  |  |  |
| 7 | 碱渣BAF反洗时将填料吹出至观察孔周边 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 11.25日/包干班组 |  |  |  |
| 8 | 一循监测换热器地沟杂物清理、设备表面尘土多 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 11.25日/包干班组 |  |  |  |
| 9 | 湖水利用单元砂滤器、加压间卫生差 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 11.25日/包干班组 |  |  |  |
| 10 | 湖水利用鼓风机旁、干燥机周边卫生差 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 11.25日/包干班组 |  |  |  |
| 11 | 雨水监控池、事故池周边清池残留的垃圾、杂物清理 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 11.25日/各班组 |  |  |  |
| 12 | 污水生化池顶部不用的篷布、加药残留物清理 | | | 2019.11.23 | 及时清理 | 11.25日/各班组 |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮、陈代兴　 主管领导审核（签名）：应唐进