|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 11月29日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 污水场高浓度废液罐西侧下水井盖上因前日焊接楼梯踏步所采盖的防火毯未及时回收 | | | 2019.11.29 | 动火结束即应回收 | 各班组/随时 |  |  |  |
| 2 | 污水场内PAM溶液罐（下罐）内溶液表面经常漂浮有一些未充分溶解的PAM结块物 | | | 2019.11.27 | 班组勤检查，发现须立即捞除，避免吸入加药泵入口造成堵塞 | 各班组/随时 |  |  |  |
| 3 | 污水场内地面发现三处结块的PAM结块物，极易造成人员踩上去滑倒摔伤 | | | 2019.11.29 | 班组在捞除PAM结块物时，应彻底清除到垃圾桶去，掉在地面上须立即彻底铲除 | 各班组/随时 |  |  |  |
| 4 | 装置区制冷站东侧地面杂物、盲法兰及时清理 | | | 2019.11.29 | 及时清理 | 12.05日前/包干班组 |  |  |  |
| 5 | 制冷站室内地面、窗台杂物多，请及时清理 | | | 2019.11.29 | 及时清理 | 12.05日前/包干班组 |  |  |  |
| 6 | 岗位运行记录书写不及时 | | | 2019.11.29 | 按要求及时填写 | 各班组 |  |  |  |
| 7 | 含盐、含油生化池、提升池顶部杂物垃圾多 | | | 2019.11.29 | 及时清理 | 12.05日前/包干班组 |  |  |  |
| 8 | 湖水利用单元反洗沉淀池周边卫生差、杂物多 | | | 2019.11.29 | 及时清理 | 12.05日前/包干班组 |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮、陈代兴　 主管领导审核（签名）：应唐进