|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 | | | | | | | |
| 公用工程部周（月）检和诊断记录 | | | | | | | |
| 记录编号 | HYBN-T6-16-0013-2018-1 | | | 使用单位 | 公用工程部 | | |
| 检查区域 | | 生产装置 | 检查时间 | | | 12月20日 | 周检■　　月检□　其它□ | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 检查时间 | 对策措施及  整改要求 | 要求整改时间  /整改人 | 整改情况 | 整改人/时间 | 验证人/时间 |
| 1 | 污水更衣室内消防器材箱上堆放杂物。 | | | 12.24 | 立即清理 | 潘文涛/12.23 |  |  |  |
| 2 | 消防加压泵站生产水给水至T101B补水总阀仪表气压力表坏，无法指示气源压力。 | | | 12.26 | 联系仪表处理 | 宁泽贤/12.30 |  |  |  |
| 3 | 污水场废气总管至T501A入口阀门阀位使用透明胶带固定，一旦胶带断裂，存在阀门失控关闭风险。 | | | 12.26 | 及时整改 | 马英城/12.30 |  |  |  |
| 4 | 消防加压泵站变电站下废弃自行车需进行清理。 | | | 12.28 | 尽快清理 | 潘文涛/12.30 |  |  |  |
| 5 | 空分空压区域制冷站西侧管廊锁闭器未关闭 | | | 12.27 | 按要求保持常闭 | 邓文涛/12.28 |  |  |  |
| 6 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | | |  |  |  |  |  |  |

参检人员：应唐进、张浩然、王亮、王莹、赵亮亮、陈代兴　 主管领导审核（签名）：应唐进