安全监督检查通报

2019年10月

设备检修部 2019年11月2

部门根据各班组施工作业情况，从10月1日到10月31日，对各班组及自主安全管理情况进行了监督、检查，现将监督检查中暴露的典型问题以及亮点通报如下：

1. **总体概述**
	1. **作业统计**

本月对班组特殊作业共计436项。其中高处作业163项，动火作业128项，受限空间作业9项，起重吊装44项，临时用电74，断路作业0项。

* 1. **检查情况**

暴露典型问题为：劳动防护问题2项，作业行为问题4项，消防检查问题1项，隐患1项，作业亮点1项。轻伤事故1起，未造成严重后果。总体情况安全可控。

* 1. **监督情况**
		1. 班组自主管理。现场监督检查发现各班组长现场均有跟踪监管，对发现的安全问题已积极管理及指正但未见班组内部考核；
		2. 工程师区域管理。专业及区域工程师检查暴露问题情况：黎伟伟1项，现场纠正未考核。刘亚勇对一次作业进行检查，纠正问题2项，现场纠正未考核。柳加有检查1次，无暴露问题，无考核。调度组安全类考核1项。刘东辉安全类考核1项。杨大可发现隐患1项，正在深入排查。其余人员无安全检查，无考核。
1. **具体检查问题**
	1. **劳动防护**
2. 10月21日。检修四班。5#码头消防水幕管线改造工作，作业人员临水未穿救生衣。依据为：《关于规范码头区域佩戴救生衣的通知》；
3. 10月22日部门李华经理，进行1040加氢裂化循环氢孔板流量计泄漏位置测量作业时，未佩戴安全帽。违反公司《职业健康防护管理制度》5.11.2进入生产区域或检维修现场，必须穿合格的工作服、工作鞋，戴好安全帽、防护眼镜和耳塞（耳罩），特殊区域应佩戴防毒面具、呼吸器等相应的劳动防护用品；
	1. **作业行为**
4. 10月14日检查现场，检修2班、钳工2班临时电源私拉乱接情况；
5. 10月22起重班在1040-P212泵检修过程中，吊装使用的吊装带无棱角保护；违反GB30871《化学品生产单位特殊作业安全规范》9.2.10 g）以下情况不应起吊：棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫；
6. 10月22日钳工一班在1040-P212检修现场自行车未定置存放。
	1. **隐患排查**

10月31日机修厂房作业过程中检查发现吊装使用的5T手拉葫芦下钩出现焊缝开裂现象且两钩钩口闭锁器已失效。

* 1. **消防检查**

10月5日钳工四班堵塞于仪修厂房的班组区域内，检修作业位置堵塞消防通道；违反公司《消防安全管理制度》5.2.4任何人不得损坏、擅自挪用、拆除、停用消防通讯设施、消防设备设施、器材或埋压、圈占、遮挡消火栓。

* 1. **亮点**

经近期多次抽查，检修四班杨健于现场检修作业中安全意识强，作业规范。特别是在检查覆盖较少的码头、厂外等作业位置仍能坚持规范作业，标准作业。从行为上不仅树立了良好形象，同时对营造良好安全文化氛围起到了积极的影响意义。

1. **本月HSE检查总结及要求**

由于上月部门加大对违章的考核力度，同时各个班组积极进行自主管理。使本月违章率有明显下降。但由于装置开工期间带来的庞大工作量，人员工作负荷重，对人员状态有着极大影响。进而导致1起机械伤害事故。为避免事故再次发生，对此次事故后续做出以下要求：

* + 1. 加强工作疏导及工作计划，尽可能减少非计划性检修，减少被动局面；
		2. 加强巡检，积极发现问题，积极沟通处理问题，将问题提前暴露，提前准备，提前计划，提前消除；
		3. 树立红线意识，制定工作尺度。人员工作超过当日夜间12点的，应强制要求次日休息，杜绝疲劳作业。