| **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司** | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weekly（mouth） inspection and hidden trouble management ledger.  2020年4.24日周（月）检查及隐患治理跟踪反馈记录 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Record No. | | | HYBN-T7-16-0010--2018 | | | | | | | Page 1 of 2 | | | | | |
| 序号 | 检查  时间 | 单元 | | 检查人 | 检查形式 | 检查内容及存在问题 | 整改  措施 | 整改负责人 | 整改期限 | | 隐患级别 | 隐患分类 | 整改  情况 | 完成时间 | 复查人 |
| 1 | 4.22 | 污水处理场 | | 张浩然 | 周检 | 污水处理场原外操间门口违规停放自行车 | 停放固定地点 | 班长 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 2 | 4.24 | 污水处理 | | 张浩然 | 周检 | 一循、污水处理场现场梯櫈摆放不规范，未摆放在固定位置 | 根据现场需求规范摆放 | 黄俊 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 3 | 4.22 | 污水处理 | | 张浩然 | 周检 | 污水外操间卫生较差，未做到卫生班班交接 | 做好卫生交接，平时清理打扫 | 各班长 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 4 | 4.22 | 污水处理 | | 赵亮亮 | 日检 | 污水含油DAF B列、含盐DAF B列PAM加药口下方污泥聚集 | 污泥集聚时及时打散 | 各班组 | 长期 | | 一般 | 日检 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 5 | 4.22 | 污水处理 | | 赵亮亮 | 日检 | 含油/含盐生化进水油含量＜20mg/L，DAF出水悬浮物量较低，PAC、PAM加药量仍可以继续优化 | 及时关注化验数据，调整PAC、PAM加药量 | 各班组 | 长期 | | 一般 | 日检 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 6 | 4.24 | 一循 | | 王亮 | 周检 | 一循监测换热器卫生差 | 及时清理 | 承包班组 | 4.28 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 7 | 4.24 | 水处理 | | 宁泽贤 | 周检 | I循旁滤局部法兰有螺栓未防腐 | 涂抹油脂 | 余毅 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 8 | 4.24 | 水处理 | | 宁泽贤 | 周检 | I循循环水泵一处地面有泥沙 | 尽快清扫 | 吴圆意 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 9 | 4.24 | 水处理 | | 宁泽贤 | 周检 | 制冷站一台冷冻水泵基座有油污 | 及时擦洗 | 李静博 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 10 | 4.24 | 水处理 | | 赵霞 | 周检 | 4月19日碱渣风机测振数据有误 | 准确测量 | 余毅 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |
| 11 | 4.24 | 水处理 | | 赵霞 | 周检 | 4月18日碱渣风机测振数据有误 | 准确测量 | 潘文涛 | 4.25 | | 一般 | 周检 |  |  |  |

说明：1.检查形式：周检、月检、综合检查、节前检查、其它等；

1. 涉及各班组的内容，请各班长整改完成后分别签字。