| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** | | | | |
| 记录编号  Record No. | HYBN-T6-11-0006-2022-1 | | Page 1 of 2 | |
| 会议名称  Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会 | | 主 持 人  Chairperson | | 杨 仕海 |
| 时间 / Date | 2023年6月30日 | | 地点 / Venue | | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**    **签发日期 / signing Date：**2023年6月30日 | | | | | |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）  孙建怀、赵挺云、杨仕海、毛奕清、江志宁、孙伟锋、崔海青、韩崇豹、苗健、孔庆站、赵蔚、英华、赵利霞、罗欣 | | | | | |
| 纪要内容 / Content：  2023年6月30日，炼油二部召开6月份HSE例会， HSE专业负责人组织学习了《防硫化氢中毒事故专项培训》中的相关内容，并对6月份HSE日、周、月检、高风险作业等工作开展情况以及月报材料进行总结汇报。孙部长指出，HSE年度岗检查问题很多，说明部门HSE工作距离制度标准有很大差距，必须放低姿态逐项按表格对照整改，必须对照制度举一反三地查漏补缺，整改必须重在落实，使得部门的HSE工作达到公司标准要求。  部门领导对近期HSE专业工作进行了点评，对下月HSE工作提出了具体要求，会议纪要如下：   1. 隔膜泵使用必须在入口安装过滤网；空冷脚手架需要定期维护；专项整改工作拍照反馈，务必确认整改落实到位。 2. 各装置产生的含硫化亚铁废物使用指定铁质容器，设置在远离装置的必经之路上，公告全部门，并列入专项管理和考核。 3. 安全生产月整个中国事故都非常多，我们公司内部也是事件频发。要注重物的不安全状态如各种联锁、远程切断无法投用的问题，也要注重人的不安全行为如加裂发生的自行车架上人员磕伤问题。 4. 针对副班准备不充分的人员，下个副班起每人额外增加一个提问，班长连带列入考核。将公司制作的消气防器材使用视频再次发布到炼油二部HSE学习资料发布群，组织全员学习并对班组人员抽查，迎接即将到来的公司消气防技能考核。 5. 空冷工字钢专项改造，同时涉及各种高风险作业，监护人务必提高责任心，班长，工程师齐抓共管，避免安全事件发生。 6. 其他部门有变更操作引起生产波动的情况，专业技术人员在工作安排后需要及时跟进进度，起到提醒监督作用。 7. 高风险作业监护中班长要起到把关作用，部门对监护人提问中连续不合格的班长负管理责任，落实考核。 8. 两位工程师仔细核对公司检查表，日周月检表中必须全范围覆盖，两位工程师要提高检查质量，对文件检查不得漏项。 9. 部门HSE会议提前准备并列入周会议计划，确保全员参会。 | | | | | |