| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** |
| --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** |
| 记录编号Record No. | HYBN-T6-11-0006-2023-1 | Page 1 of 2 |
| 会议名称Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会  | 主 持 人Chairperson | 杨 帆 |
| 时间 / Date | 2023年12月29日 | 地点 / Venue | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**  杨帆**签发日期 / signing Date：**2023年12月29日 |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）孙建怀、赵挺云、杨帆、杨仕海、毛奕清、江志宁、崔海青、蒋翔明、李文涛、孔庆站、赵蔚、罗欣、赵利霞 |
| 纪要内容 / Content：2023年12月29日，炼油二部召开12月份HSE例会， HSE专业负责人组织学习了《2019年6月21日宾夕法尼亚州费城能源烷基化装置爆炸氟化氢泄漏》、《全国危险化学品安全生产视频调度会议程 2023年12月25日》及《宁波KY精化股份有限公司“12.24”一般火灾事故调查报告》中的相关内容，并对12月份HSE日、周、月检、高风险作业等工作开展情况以及月报材料进行总结汇报。孙部长指出，近年来事故多发生在岁末年初期间，在此特殊时期大家更要绷紧神经，不能有丝毫松懈，全力以赴确保装置安全平稳运行。部门领导对近期HSE专业工作进行了点评，对下月HSE工作提出了具体要求，会议纪要如下：1. 事故多发于凌晨精神状态不佳期间，值班人员必须做好岗位查岗职责，若有因懈怠出现问题者将负连带责任。
2. 中控若触发报警等异常情况必须及时干预、处置，有失灵失效的需及时修复，确保所有报警设施时刻完好备用。
3. 接下来的每月安全副班至少准备一个视频文件供大家学习，通过视觉冲击提高安全学习效果。
4. 装置内消防水总阀井安排定期检查、抽水，确保应急情况时人员能够顺利进去关阀。
5. 加强日常基础管理，严禁出现不具备巡检资质的人员独立巡检。
6. 为防止雨水进入，日后将内部全部抽净的废油桶全部倒置。
7. 雨水检查井安排每月定期检查一次，一旦发现水面有油需立即撇净。
8. 酸性水取样每周跟踪检查，发现不佩戴空呼的直接列入考核。
9. 带病运行的机泵必须格外重视，一旦情况允许务必尽快彻底整改，确保设备处于完好状态，消除不稳定因素。
10. 年初岁尾是事故的多发期，从管理层到基层班组，要切实履行好各自岗位职责，防微杜渐，做好基础管理。
 |