| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** | | | | |
| 记录编号  Record No. | HYBN-T6-11-0006-2023-1 | | Page 1 of 2 | |
| 会议名称  Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会 | | 主 持 人  Chairperson | | 杨 帆 |
| 时间 / Date | 2024年10月4日 | | 地点 / Venue | | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**    **签发日期 / signing Date：**2024年10月4日 | | | | | |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）  杨帆、杨仕海、毛奕清、江志宁、WAFI、汪春樘、孔庆站、高俊杰、赵蔚、蒋恒、罗欣、黄艳芯、杨诗惟 | | | | | |
| 纪要内容 / Content：  2024年10月4日，炼油二部召开9月份HSE例会，HSE专业负责人组织学习了《内蒙古鄂尔多斯亿鼎“9.07”事故报告》、《炼油四部灵活焦化“9.12”误操作导致装置停工事故报告》、《港储部“8.28”误操作导致芳烃抽提进料中断事故报告》等公司要求学习的事故内容，且观看利安德巴赛尔的化学品泄漏视频，最后对9月份HSE日、周、月检、高风险作业等工作开展情况以及月报材料进行总结汇报。杨部长指出：这四个事故中发生的都涉及误操作，有注意力不集中的问题，有野蛮操作的问题，其中管理问题也是显而易见，值得反思。我们对现场的设备设施维护、切换等作业中要了解设备内部结构，懂得如何使用以及如何维护，懂得设备内部的工艺介质特性，才能有所敬畏，避免野蛮操作和误操作。  部门领导对近期HSE专业工作进行了点评，对下月HSE工作提出了具体要求，各专业对事故学习发表意见，会议纪要如下：   1. 含硫化亚铁废渣要单独设立垃圾倾倒点，用水覆盖避免自燃。所有机泵过滤网清理出来的垃圾都定性为含硫化亚铁废渣，组织全员学习签名。 2. 公司安排10 月 28 日 - 11 月 1 日进行一阶段文审， 11 月 4 日 - 8日进行第二阶段现场审核，各专业按通知精神第12项逐条对照审查自身不足并及时整改。 3. HSE部在年度检查中加强了力度，对我部门的检查结果正在汇总，请保持现场基础工作落实到位。部门整改问题要举一反三，提升部门HSE管理水平。 4. 公司对现场的督察审核明显加强，部门对各类票证的审查也要加强，申报和开票过程中也要层层把关，不要怕麻烦，未申报的作业原则上一律不干。现场监护人在监护过程中落实好措施，检查好票面。 5. 现场PPE佩戴加强监管，劳保手套等鼓励佩戴但要杜绝浪费，佩戴错误或者明显浪费的列入考核。 6. 现场设施设备通过查隐患保持完好性，消防设施也不要忽略检查维护。 7. 消防急救电话每周提问抽查，可以和制度考试书面答卷结合。 8. 班组人员较少，管理人员注意控制每个白班的工作量，对高风险作业现场管控尤其要注意齐抓共管。 9. 下周开始的演练申请消防水，演练时必须出水。要注意消防不得直接冲高温设备和管道。 | | | | | |