| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** | | | | |
| 记录编号  Record No. | HYBN-T6-11-0075-2020-1 | | Page 1 of 2 | |
| 会议名称  Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会 | | 主 持 人  Chairperson | | 海诚 |
| 时间 / Date | 2020年11月4日 | | 地点 / Venue | | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**    **签发日期 / signing Date：**2020年11月4日 | | | | | |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）  孙建怀、海诚、杨帆、赵挺云、李文涛、毛奕清、陆新宝、柳世旭、杨仕海、叶爱慧、高俊杰、郑跃玲、张宁、苗健、童金辉。 | | | | | |
| 纪要内容 / Content：  2020年11月4日，炼油二部召开10月份HSE例会，会议开始全体管理人员学习了美国包装公司爆炸事故的视频，全体管理人员就视频中提到的动火作业前措施落实，动火管理等方面指出不足，孙部长总结了大家的发言，指出动火作业前的爆炸气分析环节存在漏洞，动火过程中没有防飞溅的措施等问题。加裂、加氢HSE工程师对安全日、周、月检表进行数据分析和总结，海部长作出点评。接下来孙部长指出下一步HSE工作方向，讨论了10月份HSE月报并提出修改意见，部门领导对安全专业工作进行点评并布置11月重点工作，形成会议纪要如下：   1. 会议传达了10月份公司HSE例会精神及工作要求，学习了发生在岛上的中建筑港IBC桶漏油事件调查报告。针对近期现场安全监督考核力度加大的情况，海部指出：11月开始要加大监督考核力度，按风险提示卡，提问卡要求对监护人进行提问，发现问题列入考核并在交接班会上点评。   2、日周月检开展效果良好，专业管理力度继续加强。对现场发生的问题要剖析原因，对现场出现的各类不良苗头要有敏感性，及时纠偏，把各类事件扼杀在萌芽阶段。日周月检要明确体现票证检查情况，安全措施落实情况。  3、施工作业产生的一般固废及时仔细清理，危险废物丢弃到危废垃圾桶，请作业安排人和现场监护人把关提醒。  4、要求班组提前组织学习本月安全活动内容，提前组织桌面演练，副班当天加氢加裂按统一的评分表打分排序。  5、月末总结报告里将公司发布的应急响应与本部门事故事件区分开，10月份加裂短停总结要在HSE月度报告中体现。  6、FGS系统比较灵敏，出现报警各班组务必及时响应，没有及时响应就要通报，加大考核力度，每月开展“双盲”报警测试工作。  7、隐患登记和申请表填写要及时，引导和鼓励班组多发现隐患。  9、加裂D204酸性水采样导致H2S报警仪频繁报警问题，工艺专业要制定可行的安全操作法，确保风险可控。  10、空呼安全阀异常泄压问题要引起高度重视，同时对于异常情况要及时传递信息，在公司的HSE周例会反映。  11、安全管理人员培养形成梯队，从学制度，学管理入手。本月开始进行加裂、加氢统一周检和月检，高风险作业进行统一管理。安全专业人员要提高自身安全管理能力。   1. 交接班会的安全喊话要坚持，对当天的作业进行安全风险提示，要让当班员工明确施工作业风险。 2. 新冠状病毒疫情在全球反弹，码头有人接触病人。部门向公司申请口罩、洗手液等防疫物资。 | | | | | |