|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo小 | | **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司** | | | | | | |
| **Unscheduled Shutdown Ledger**  **非计划停工台账** | | | | | | |
| Record No. | HYBN-T6-06-7053- 001 -2020 | | | | Page1 of 1 | |
| No.  序号 | Shutdown Unit  停工装置 | | Shutdown Time  停工时间 | Start-up Time  开工时间 | Reason(s) of Shutdown & Handling Situation  停工原因及处理情况 | Consequences Situation of  Person Held Accountable  责任人处理情况 | Preventive Measures 防范措施 | Remark  备注 |
| 1 | 灵活焦化装置停工 | | 2020年2月3日 | 2月26日 | 冷焦中断，旋分结焦，停工清焦 |  |  |  |
| 2 | 灵活焦化装置停工 | | 2021年3月3日 | 2021年3月9日 | P101出口压力给定值输入错误，进料中断，反应器旋分跑焦粉，导致停工 |  |  |  |
| 3 | 灵活焦化装置停工 | | 2021年6月28日 | 2021年6月28日 | 雷雨天气，装置主风机防喘振阀打开，主风机安全运行，装置切断进料停工 |  |  |  |
| 4 | 灵活焦化装置停工 | | 2021年7月23日 | 2021年7月24日 | P101出口流量计故障，进料流量低联锁停泵，装置切断进料；降主风过程中，防喘振大阀未动作，导致机组喘振停机 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |