| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** |
| --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** |
| 记录编号Record No. | HYBN-T6-11-0007-2021-1 | Page 1 of 2 |
| 会议名称Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会  | 主 持 人Chairperson | 杨 帆 |
| 时间 / Date | 2021年8月3日 | 地点 / Venue | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**  **签发日期 / signing Date：**2021年8月4日 |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）赵挺云、杨帆、杨仕海、毛奕清、陆新宝、柳世旭、叶爱慧、孙伟锋、高俊杰、郑跃玲、王放、孔庆站、苗健、赵蔚 |
| 纪要内容 / Content：2021年8月3日，炼油二部召开7月份HSE例会， HSE专业负责人组织管理人员学习《山东临沂金誉石化“6.5”重大爆炸着火事故》视频，对7月份HSE日周月检、高风险作业等工作开展情况进行汇报。赵部长结合自身遇到的高压介质泄漏情况，对事故视频做了分析和点评，指出有可燃气大量泄漏但未着火是很危险的情况，提前做好预防工作；平时的票证管理虽然繁琐，但是对提升现场工作管控力有非常明显的帮助。液化气泄漏问题在气分也有发生，要从设备维修入手解决本质安全问题。同时对HSE专业工作进行点评并对8月份HSE工作提出具体要求，会议纪要如下：1、7月人员坠落应急演练，各班组文莱同事参与程度差别较大，8月机械伤害应急演练和7月演练内容类似，各班组在演习开始前需明确文方员工和中方员工的参与人数。2、加强现场气体取样器的日常监管，取样完成后必须密闭泄压，降低现场排放泄压所带来的风险。3、针对HSE部对炼油四部月检情况通报，重点是清污分流专项所检查出的问题，部门要举一反三进行专项整改。4、消气防器材要随时保持完好备用状态，安全阀损坏的气瓶尽快到消防队更换。5、空桶堆放区域，要有明确标识，避免有人向里面倾倒废油，避免雨水进入。同时加强空桶周围卫生的检查。下个月缓蚀剂加装后空桶及时清理。6、现场F枪架数量足够，但是最小规格的F枪数量缺少，找机会反馈给计调部和设备检修部门预制。7、加裂安全阀拆装作业时，检维修人员表现出较高的安全意识，作为属地单位，更应有安全防患意识，确保作业前有风险评估，作业中加强过程管控，作业后做好安全收尾。8、装置周边杂草和机动部对接好，有工人时及时联系割除和清扫。9、平台孔洞问题抓紧进行整改，争取上半月完成，完成后及时反馈给HSE部。10、各专业管理人员要清楚日周月检的重要性，绩效考核问题多的班组要分析深层次原因，也要分析存在的管理原因，岗位职责的落实要落地。 |