|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司** | | | | | | |
| **Meeting Minutes**  **会议纪要** | | | | | | |
| Record No. | HYBN-T6-11-0067-2018-1 | | | | | Page1 of 2 |
| Meeting Title  会议名称 | 炼油二部设备月度例会 | | | Chairperson  主持人 | | Li wen tao  李文涛 | |
| Date/时间 | 10:00,8thJuly | | Venue地点 | | 炼油二部会议室 | | |
| Signer/签发人：  Signing Date/签发日期：2022年7月8日 | | | | | | | |
| Attendees/参会人员：  孙建怀 李文涛 高俊杰 孔庆站 赵蔚 | | | | | | | |
| Content/纪要内容：  2022年7月8日上午10:00，炼油二部组织各设备管理人员召开6月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：  一、本月总体设备运行情况：  1）本月炼油二部各机组总体运行正常，炼油二部各机组保持正常运行，1040-K102A无级调量系统本月无大幅度操作，目前运行正常。  2）本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修10台次，其他设备运行正常。  3）炼油二部四套装置6月EM系统机泵状态监测数据全月正常。  4）本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。  5）本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题25项，加裂气分装置共查处日周月检问题54项，已全部整改闭环。  6) 本月对数据大于0.5mm/a的测厚点进行定点测厚，无异常数据。  二、下月工作计划安排：  1）大修需采购物资建立工单。  2）部分压力容器年检，部分到期安全阀校验。  3）建立装置腐蚀基础台账。  4）保温层下腐蚀检查。  5）1040-K102活塞杆国产化跟踪。  6）2023年大修物资梳理、方案对接。  7）后备设备技术人员培养  三、部领导要求  1）加氢装置日周月检查出的问题太少，要加大设备检查力度，对扣分较多的班组分析其原因，多与班长沟通，让各班组现场工作齐头并进。  2）给班组宣贯要严格执行高温热油泵的操作指令，要提高热油泵的操作要求，避免出现操作失误的情况。  3）对加裂新氢压缩机活塞杆，紧急采购的润滑油联轴器紧固件等备品备件要做好跟踪。  4）要做好航煤三台压缩机的特护工作，对装置压缩机的检查要细致。  5）收集大修时用的工器具，煤柴油与加裂工器具要分开使用，需要采购的提前进行采购。  6）对螺栓、垫片等常规物资要提前准备，防止出现物资不足的现象。  7）设备上有拿不准主意的地方要与机动部专业人员多沟通，要相互配合共同做好设备管理工作。  8） 设备管理人员要多学习专业知识，重视公司组织的设备培训落实好自身基本功，同时设备管理工作要有责任，有担当，设备工作的重心要放在现场。  9）对装置内弹簧支吊架进行定期专项检查，可与工艺对接纳入小神探巡检系统，使弹簧支吊架受控。  10）对机泵检修完之后要找平找正，设备管理人员要检查机泵的检修质量，平常要多检查机泵的运行情况。  11）要重视疫情的传播情况，跟其它部门人员要保持安全距离，佩戴好口罩，保护好自身。 | | | | | | | |