|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司** | | | | | | |
| **Meeting Minutes**  **会议纪要** | | | | | | |
| Record No. | HYBN-T6-11-0067-2018-1 | | | | | Page1 of 2 |
| Meeting Title  会议名称 | 炼油二部设备月度例会 | | | Chairperson  主持人 | | Li wen tao  李文涛 | |
| Date/时间 | 10:00,5thAUG | | Venue地点 | | 炼油二部会议室 | | |
| Signer/签发人：  Signing Date/签发日期：2022年8月5日 | | | | | | | |
| Attendees/参会人员：  孙建怀 李文涛 高俊杰 孔庆站 赵蔚 | | | | | | | |
| Content/纪要内容：  2022年8月5日上午10:00，炼油二部组织各设备管理人员召开7月份设备专业月度例会，会议主要对上月重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，最后部门领导对当前以及下月的设备工作进行了点评和指示，现汇总纪要如下：  一、本月总体设备运行情况：  1）本月炼油二部各机组总体运行正常，炼油二部各机组保持正常运行，1040-K102A无级调量系统本月无大幅度操作，目前运行正常。  2）本月各装置的机泵运行总体良好: 机泵检修8台次，其他设备运行正常。  3）炼油二部四套装置7月EM系统机泵状态监测数据全月正常。  4）本月带独立油站机泵润滑油分析全部合格。  5）本月日周月检工作正常进行，加氢装置共查处日周月检问题40项，加裂气分装置共查处日周月检问题43项，已全部整改闭环。  6) 本月对数据大于0.5mm/a的测厚点进行定点测厚，无异常数据。  二、下月工作计划安排：  1）1040-K102活塞杆国产化跟踪。  2）部分压力容器年检，部分到期安全阀校验。  3）建立装置腐蚀基础台账。  4）保温层下腐蚀检查。  5）2023年大修物资梳理、方案对接。  6）后备设备技术人员培养。  三、部领导要求  1）气分泵301A近期检修次数较多，班组和设备管理人员要加强巡检和监测，在机泵检修过程中发现的问题要逐级上报，让各部门清楚该机泵的检修情况。  2）目前航煤装置负荷较高，航煤加氢加热炉主火嘴暂时不更换，更换时间根据加热炉的负荷而定。  3）设备管理人员要多关注加热炉，反应器的情况，操作上禁止超过设备的设计值，要守住设计值这条红线。  4）对要校验的安全进行评估，高风险，手阀内漏的要办理延期。安全阀校验工作，谁发起谁负责，需全程跟踪，全程把关。  5）公司空冷泄漏较多，要吸取别的部门的教训，定期对空冷水质进行分析，做好过程管理。  6）考核细则中对分值的确定要考虑周全，修改过的考核分值要先定规则，在对班组进行宣贯，最后执行。  7）2023年大检修汇报会的材料本周六整理完成。  8） 大检修期间的临时垫片和临时盲板的材料要多准备，大检修物资到货情况要做好台账。  9）对装置内弹簧支吊架进行定期专项检查，可与工艺对接纳入小神探巡检系统，使弹簧支吊架受控。  10）对机泵检修完之后要检查机泵的检修质量，检修管理环节要做好把控，检修要有规范。  11）对现场承包商的施工量要严格把关，尤其是搭脚手架、保温、刷油漆要严格审核，防止承包商多报、误报工作量。 | | | | | | | |