| logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月度HSE会议纪要/ Monthly HSE Meeting Minutes** | | | | |
| 记录编号  Record No. | HYBN-T6-11-0006-2022-1 | | Page 1 of 2 | |
| 会议名称  Meeting Title | Monthly HSE meeting 月度HSE例会 | | 主 持 人  Chairperson | | 杨 帆 |
| 时间 / Date | 2022年10月28日 | | 地点 / Venue | | CCR 209 |
| **签发人 / signer:**    **签发日期 / signing Date：**2021年10月28日 | | | | | |
| **参会人员 / Attendees:**（详情见HSE月度例会会议签到表）  孙建怀、赵挺云、杨帆、杨仕海、毛奕清、李文涛、柳世旭、高俊杰、孙伟锋、英华、王放、孔庆站、江志宁、赵蔚、赵利霞、罗欣 | | | | | |
| 纪要内容 / Content：  2022年10月28日，炼油二部召开10月份HSE例会， HSE专业负责人组织学习了《BP德克萨斯州炼油厂爆炸事故案例》中的相关内容。接下来对10月份HSE日周月检、高风险作业等工作开展情况以及月报材料进行总结汇报。孙部长指出，现场车辆须严格管控，进入装置必须持有票证，规范路线，及时熄火，拔钥匙，拉手刹，在平时生产操作中必须恪守安全生产底线，保证装置平稳运行。  部门领导对近期HSE专业工作进行了点评，对下月HSE工作提出了具体要求，会议纪要如下：   1. 安全应急演练继续以不通知的方式进行，更有效暴露出各班组所存在的问题，并协助班组及时纠正，让大家尽快适应此种模式。 2. 公用工程13日人员事故较为典型，要引以为鉴，自我反省，避免日常及后续检修期间发生类似情况。 3. 2023年停工检修各种高风险作业需提前做好统筹，考虑如何高效地将各班长，承包商等用到位。 4. 现场手机必须管控到位，不允许装置内玩手机现象的发生，必要情况下可到黄线外使用。 5. 现场任何作业须做到谁发起谁负责，准备工作必须做全，做实。 6. 设备管线打开作业前必需做好能量隔离，并做好现场安全交底，及措施落实。 7. 各专业要完善演练内容，需结合现场人员力量以更合理的方式尽快完成。 8. 近期两起新建化工厂着火爆炸事件威力巨大，影响恶劣，我们必须深刻意识到自身所担负的责任与担子。 9. 以班组长为主要责任人，带领班组员工针对消气防技能进行强化培训。 | | | | | |